0

1

2

3

4

5

6

Seconds

Seconds per time step

DEC 8400 1 proc

DEC 8400

2 proc

DEC 8400 4 proc

CM-5 32 nodes