PCG Performance

                                                            0

                                               100

                                               200

                                               300

                                               400

                                               500

                                               600

                                                                                                    DEC

                                                                                                   8400

                                                                                               1 Proc

DEC

8400

2 Proc

DEC

8400

4 Proc

CM-5

32

nodes

MFlop/s